HOW TO CONFIG WIFI IMAGE YOCTO PROJECT

Cấu hình trong file /etc/wpa\_supplicant.conf

ctrl\_interface=/var/run/wpa\_supplicant

ctrl\_interface\_group=0

update\_config=1

network={

ssid="ten wifi"

proto=WPA2

key\_mgmt=WPA-PSK

pairwise=CCMP TKIP

group=CCMP TKIP

scan\_ssid=1

psk="pass wifi"

priority=10

}

Khởi động lại và kiểm tra xem có wifi chưa

$ reboot

$ ifup wlan0

$ ifconfig

A computer screen shot of a black screen

Description automatically generated

Cấu hình thành công sẽ xuất hiện IP ở wlan0. Trong hình ip là 192.168.1.10

Ping thử cho google.com

A screen shot of a computer code

Description automatically generated

Kết quả thành công

The end